**ОБРАЗЕЦ № 1**

**ОПИС**

**НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ В ОФЕРТАТА ДОКУМЕНТИ**

на **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*пълно наименование, ЕИК/друг национален идентификационен номер на участника)*

<документи>....описват се.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** | ...................................................... |
| **Име и фамилия на лицето, представляващо участника:** | ………………………………….. |
| **Подпис и печат:**  | ………………………………….. |

**ОБРАЗЕЦ № 2**

**СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)**

Към настоящата документация се предоставя образец на ЕЕДОП във формат \*.xml и \*.PDF

**ОБРАЗЕЦ № 3**

**СПИСЪК НА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................

*(собствено, бащино и фамилно име)*

в качеството ми на .......................................................................................................

*(посочва се длъжността на лицето)*

и представляващ ………………………………...............................................................,

*(посочва се наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител/трето лице)*

с ЕИК ……………………………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................................... – участник/член на обединение/подизпълнител/трето лице в процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: *…………………………****(посочва се предметът на обществената поръчка)***

на основание чл. 40, ал. 3 от ППЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

**1. Всички задължени лица в състава на лицето по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал.1 от ППЗОП са, както следва:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лицата, които представляват участника са: |  |
| Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, са: |  |
| Други лица със статут на задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат, са:  |  |

**2.** **Правно-организационната форма, под която лицето осъществява дейността си, е: ………………………………………………………………………………**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** | ...................................................... |
| **Име и фамилия на лицето, представляващо участника:** | ………………………………….. |
| **Подпис и печат:**  | ………………………………….. |

**ОБРАЗЕЦ № 4**

**Представя се при сключване на договора!**

**Не се попълва при участие за прилагане в офертата!**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

*(попълва се от представляващия участника – ЮЛ, съгласно вписването по актуална търговска регистрация, както и от всяко от лицата представляващи членовете на обединението)*

|  |
| --- |
| Долуподписаният/ата: |
| 1. ……………………………………......................................…………………………………………… |
| *(име, презиме, фамилия)* |
| ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ………………………........................…….................., |
| дата на раждане: ..……………………………..........................................,  |
| гражданство/а: ………………………………………….....………………, |
| постоянен адрес: ………………………………………….………………, |
| или адрес: ………………………................................................................................................................, |
| *(за чужди граждани без постоянен адрес)* |
| в качеството ми на: |
| [\_] законен представител  |
| [\_] пълномощник |
| на ................................................................................................................................................................... |
| *(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)* |
| с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ..............................................................., |
| вписано в регистъра при ............................................................................................................................, |
| ДЕКЛАРИРАМ: |
| І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица: |
| 1. ………………………………………….........................................……………………………………... |
| *(име, презиме, фамилия)* |
| ЕГН/ЛНЧ: …………............................…….,. дата на раждане ………….....................................……..,  |
| гражданство/а: ……………………………..……………….………… |
| *(посочва се всяко гражданство на лицето)* |
| Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ………………………………………………....………………, |
| постоянен адрес: ……………………...................................................….………………………………., |
| или адрес: ………………………………...................................................................................................., |
| *(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)* |
| което е: |
| [\_] лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  |
| [\_] лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .....................................................…………………………………………………; |
| [\_] лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  |
| [\_] лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; |
| [\_] (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; |
| [\_] лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; |
| [\_] лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик; |
| [\_] друго (посочва се)……………………………………………. |
| Описание на притежаваните права: .......................……………………………………………………… |
| 2. …………......………………………………..........................................………………………………… |
| *(име, презиме, фамилия)* |
| ЕГН/ЛНЧ: …….................................………….., дата на раждане: …………..........................……..,  |
| гражданство/а: …………………………………………...………………… |
| *(посочва се всяко гражданство на лицето)* |
| Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …………………………………………...…………………… |
| постоянен адрес: ……………………………......................................................………………………… |
| или адрес: ………………………………..,................................................................................................., |
| *(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)* |
| което е: |
| [\_] лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  |
| [\_] лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ........................................…………………………………………………………; |
| [\_] лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  |
| [\_] лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; |
| [\_] (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; |
| [\_] лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; |
| [\_] лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик; |
| [\_] друго (посочва се) ……………………………………………. |
| Описание на притежаваните права: ...…………………………………….............................................. |
| ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са: |
| А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: |
| ………………….…………………………………………….....................................……………………, |
| *(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)* |
| седалище: …………………………............................................…………………………………………., |
| *(държава, град, община)* |
| адрес: ……………………………………...........................................……………………………………., |
| вписано в регистър ……………………………..……………………......................................................., |
| ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ........................……………………… |
| Представители: |
| 1. ……………………………………………………………………........................................…………..., |
| *(име, презиме, фамилия)* |
| ЕГН/ЛНЧ: .....……….............................….., дата на раждане: ………........................................……..,  |
| гражданство/а: …………………………..………...................................................……………………… |
| *(посочва се всяко гражданство на лицето)* |
| Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ………...………………………………………….........................................……………, |
| постоянен адрес: ………………………….....................................................……………………………. |
| 2. …………………........................................……………………………………………………………..., |
| *(име, презиме, фамилия)* |
| ЕГН/ЛНЧ: ……………...................................….., дата на раждане: .………...........................………..,  |
| гражданство/а: …………………………………………………....................................................……... |
| *(посочва се всяко гражданство на лицето)* |
| Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ……...……………….........................................…………………………………………, |
| постоянен адрес: …………….......................................................………………………………………..., |
| или адрес: ……………………...................………….................................................................................. |
| *(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)* |
| Начин на представляване: …………………............................................................……………………. |
| *(заедно, поотделно или по друг начин)* |
| Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: |
| ……………………………………………………………….....................................…………………….., |
| *(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)* |
| седалище: ………………………………................................................…………………………………., |
| *(държава, град, община)* |
| адрес: ……………………………...........................................……………………………………………., |
| вписано в регистър ………………..........……………………...........................................................……, |
| ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .........................……………………… |
| Представители: |
| 1. ………………………………………………………………….........................................……………..., |
| *(име, презиме, фамилия)* |
| ЕГН/ЛНЧ: ……...........................………….., дата на раждане: ……………...........................................,  |
| гражданство/а: ………………………………………………………... |
| *(посочва се всяко гражданство на лицето)* |
| Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …………………………………………………….....……....., |
| постоянен адрес: ………………........................................................……………………..………………, |
| или адрес: ……………………………….................................................................................................... |
| *(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)* |
| 2. ……………………………………….......................................…………………………………………, |
| *(име, презиме, фамилия)* |
| ЕГН/ЛНЧ: ……………...............................….. , дата на раждане: ……..................................………….,  |
| гражданство/а: ………………………………………………………… |
| *(посочва се всяко гражданство на лицето)* |
| Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …...……………………………………………………………, |
| постоянен адрес: ……………………………………………………....................................................…, |
| или адрес: ……………………………….................................................................................................... |
| *(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)* |
| Начин на представляване: …………………………..................................................................…………. |
| *(заедно, поотделно или по друг начин)* |
| III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: |
| ……………………………………………………………………………………......................................., |
| *(име, презиме, фамилия)* |
| ЕГН/ЛНЧ: …………….....................................….., дата на раждане: ……….........................………....,  |
| гражданство/а: ……………………………………………………........……, |
| постоянен адрес на територията на Република България:  |
| ……………………………………………………......………….......................................……………….. |
| ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: |
| 1. ……………………………………………………………………………….... |
| 2. ………………………………………………………………………………… |
| Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. |
|  г. Декларатор: *(дата на деклариране) (име и подпис)* |
|  |
|  |

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

„§ 2. (1) „Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.

**ОБРАЗЕЦ № 5**

**Представя се при сключване на договора!**

**Не се попълва при участие за прилагане в офертата!**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

|  |
| --- |
| Долуподписаният/ата: ................................................................................................................, |
| *(име, презиме, фамилия)* |
| ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността …...………………………....................................................., |
| постоянен адрес: .........................................................................................................................., |
| гражданство/а: .............................................................................................................................., |
| документ за самоличност: ..........................................................................................................., |
| ДЕКЛАРИРАМ: |
| [\_] Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория [1]): |
| [\_] държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; |
| [\_] членове на парламенти или на други законодателни органи; |
| [\_] членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; |
| [\_] членове на сметна палата;  |
| [\_] членове на управителни органи на централни банки; |
| [\_] посланици и управляващи дипломатически мисии; |
| [\_] висши офицери от въоръжените сили; |
| [\_] членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; |
| [\_] кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; |
| [\_] членове на управителните органи на политически партии; |
| [\_] ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.  |
| [\_] Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. |
| [\_] През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): |
| .......................................................................................... |
| [\_] През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. |
| [\_] Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): |
| [\_] съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; |
| [\_] низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; |
| [\_] възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; |
| [\_] роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с кои­то роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; |
| [\_] физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; |
| [\_] физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. |
| [\_] Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. |
| [\_] През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):  |
| ................................................................................. |
| [\_] През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. |
| Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: |
| .............................................................................Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. г. Декларатор: *(дата на деклариране) (име и подпис)*[1] Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации. |

**ОБРАЗЕЦ № 6**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за**

**„*Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси*** *”*

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(собствено, бащино и фамилно име)*

в качеството си на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(длъжност)* на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование на участника)* със седалище и адрес на управление гр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър с ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 **уважаеми Господа,**

С настоящето Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката обявена от Вас – открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси**”

Декларирам, че представляваното от мен дружество (обединение) като участник в открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, приема клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор.

Декларирам, че срокът на валидността на офертата е ...... дни, след крайния срок за получаване на офертите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България за неверни данни.

Като неразделна част от Техническото предложение, прилагаме:

1. Предложение за изпълнение на поръчката **- Образец № 6.1.;**
2. Енергийни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите електрически автобуси- ***Образец № 6.2.***;
3. Техническа спецификация на предлаганите автобуси- ***Образец № 6.3.***;
4. График за изпълнение на доставките ***- Образец № 6.4.***;
5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП ***- Образец № 7 (ако е приложимо)*** ;

**Дата: *д/м/г*** ***С уважение,***

 ***......................................................***

*(подпис печат*)

 ***....................................................***

*(**име и фамилия на* *законния представител на участника или упълномощено лице*)

***Разяснения за попълване на Образец № 6:***

1. *Техническото предложение –* *Образец №* ***6 се попълва в един екземпляр и*** *е неразделна част от офертата на участника и се представя в запечатаната непрозрачна опаковка;*
2. *Образец №* ***6*** *се подписва от законния представител на участника* *или упълномощено лице;*
3. *Ако участникът е обединение,* ***Образец №6*** *се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или упълномощено лице.*

***Образец № 6.1.***

**УЧАСТНИК:**.

**Адрес за кореспонденция**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:**

***„*Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси** *”*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси** ”***.***

Предлагаме да осъществим доставката съгласно нашето предложение за изпълнение на поръчката, което е в пълно съответствие с техническата спецификация по настоящата обществена поръчка и изискванията на възложителя.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета поръчката.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 3 **(три) на сто** от стойността на договора без вкл. ДДС, както и гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в размер на 100 % (сто процента) от същите.

Банковата гаранция/Застраховката, чийто текст следва да бъде предварително съгласуван с Възложителя, ще бъде представена в оригинал и ще отговаря на всички изисквания на Възложителя.

1. Предлагаме да доставим 5 броя нови електрически автобуси с Производител и страна на произход: ……………………. марка: ……………………., модел: ………………………….………………., ведно с допълнително оборудване към превозните средства, включващо електронни системи и устройства, монтирани в превозните средства с цел предоставяне на информация и извършване на наблюдение и диагностика, съобразно изискванията на Възложителя.

2. Предлагаме да доставим 5 броя зарядни станции за бавно нощно зареждане с производител и страна на произход: ......................, марка: ............................, модел: ............................., схема на свързване: ....................................................................................................................

3. Предлагаме да доставим 1 брой бърза станция за бързо дневно зареждане с производител и страна на произход: ......................, марка: ............................, модел: ............................., схема на свързване: ....................................................................................................................

4. Предлагаме да доставим система за телеметрично наблюдение и контрол в реално време със следните характеристики: .............................................................................................................

5. Срок за изпълнение на доставката(**M**).

***(В случай че участникът предвижда да направи доставката на отделни партиди, той трябва да представи график за изпълнение на доставките по Образец № 6.4. Графикът трябва да съдържа срокове и количества за всяка доставка (партида) като сроковете се посочват в месеци*. *За срок на доставката в този случай се счита срокът за доставка на последния електрически автобус, зарядна станция, система за телеметрично наблюдение и контрол в реално време или елемент от допълнителното оборудване .)***

Срок за доставка …………………… месеца.

*Забележка: Участникът следва да посочи срок за доставка в месеци, но не повече от 18 месеца, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя (осигуравяне на финансиране на основание чл.114 от Закона за обществените поръчки), до завършване на доставката и монтажа на машините и оборудването.*

6. Гаранционни срокове и осигуряване на резервни части:

* гаранционен срок за автобуса, включително силовите агрегати и монтираното електронно оборудване - …………................. (...............................................) месеца;

* гаранционен срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията -…………................. (...............................................) месеца ;

- за тяговата акумулаторна батерия - …………........... (...............................................) месеца ;

- за зарядните станции - …………................. (...............................................) месеца.

*Забележка: Участникът следва да посочи гаранционни срокове, които са не по-малки от минималните, посочени в техническата спецификация.*

7. Брой тягови двигатели – в момента в редовна (масова) експлоатация. (D):…………………………….

8. Време за заряд от SOCw до SOCm : …………………………….

9. Обучение: ……………………………………………… /Участниците трябва да предложат примерна подходяща програма за обучение, място на обучението и неговата организация./

10.Франкировка – франко депо на Възложителя, на адрес: гр. Хасково, ул. „Ивайло” № 1.

11. **Декларираме**, че при доставката, автобусите и допълнителното оборудване към тях, ще бъдат придружени с необходимите принадлежности и техническа документация за правилната им експлоатация, съгласно техническата спецификация.

12. **Запознати сме и приемаме,** че частите, които Възложителят приема за консумативи, необходими за поддръжка по нормално износване на автобуса, изключени от обхвата на гаранцията са:

• Филтри и филтърни елементи от всякакъв вид;

• Стъкло (физично износване);

• Пера на чистачки;

• Дискове на спирачки;

• Спирачни накладки;

• Охлаждащи, хидравлични и други течности;

• Хладилен агент;

• Масла, смазочни течности;

• Греси, уплътнения;

• Ремъци;

• Лампи, крушки, LED-крушки и осветителни тела от всякакъв вид;

• Гуми.

*Забележка: Към настоящото Предложение за изпълнение, прилагаме* ***Документ, описващ пълните условията и обхвата на гаранцията****, както и* ***Пълен списък на консумативи, необходими за поддръжка по нормално износване на автобуса, изключени от обхвата на гаранцията.***

13. Предлагаме следните срокове за отстраняване на установени неизправности при гаранционното обслужване по части и агрегати, както следва:

- за автобуса - до .................... часа от установяване на неизправността и уведомяване на доставчика ;

- за шаси, преден и заден мост - до .................. календарни дни;

- за тяговия електродвигател и редуктора - до ............... календарни дни;

- за зарядните станции - до ............... часа ;

- за елементи и системи от електронното оборудване – до ................. часа.

*Забележка: Участникът следва да посочи* срокове за отстраняване на установени неизправности*, които са не по-големи от максималните, посочени в техническата спецификация.*

14. Декларираме, че сме оторизирани от производителя на автобусите с права за търговия / дистрибуция с обхват, включващ територията на Република България(ако е приложимо).

***Забележка:* Прилагаме** **доказателства, които удостоверяват, че сме оторизирани от производителя на автобусите с права за търговия / дистрибуция с обхват, включващ територията на Република България.** Доказателства могат да бъдат: оторизационни писма или други документи, от които да е видна оторизацията със съответните права.

15. Декларираме, че към датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчкащеосигурим ползването на оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на автобусите, включително и за ремонт на основните им агрегати и системи, както и на всички части на автобусите, които попадат в обхвата на гаранцията. Задължени сме и гарантираме, че оторизираният от производителя сервиз ще разполага с необходимия брой технически лица, които да могат реално да извършват комплексното гаранционно поддържане на автобусите, включително ремонта на основните им агрегати и системи, както и на всички части на автобусите, които попадат в обхвата на гаранцията, в сроковете посочени в т. 13 от настоящото предложение за изпълнение.

*Забележка:*

*Доказване на обстоятелствата по т.15 става с документи, включително чрез представяне на оторизациите и  капацитета на сервиза, както и квалификацията на техническите лица, преди подписване на Договора за изпълнение.*

16. Декларираме, че доставените зарядни станции ще бъдат придружени от ЕС декларация за съответствие, с която производителят поема отговорността за съответствието на електрическите съоръжения с изискванията, определени в Директива 2014/35/ЕС от 26.02.2014г. ; придружени от необходимата техническа документация ; с нанесена маркировка „CE“, с което производителят показва, че поема отговорност за съответствието на своя продукт с всички приложими изисквания, посочени в законодателството на Общността за хармонизация.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи, както следва:

• Образец № 6.2. – Енергийни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите електрически автобуси;

• Образец № 6.3. – Техническа спецификация на предлаганите електрически автобуси и допълнително оборудване за тях ;

• Образец № 6.4. – График за изпълнение на доставките ;

• Сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, заедно с информационния пакет, издадени от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 2009 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета ;

• Правило на ИКЕ на ООН № 85 заедно с информационния пакет ;

• Протоколи от тестови изпитания, съгласно E-SORT по SORT-2 или еквивалентен метод, със задължително попълнени данни в таблиците *1. Измервания на консумацията (Consumption Measures) – Използвана енергия (Usable Energy) и Енергийна консумация (Energy Consumption) за всеки представен SORT цикъл ;*

• Документите по т. 12 и т. 14;

• ..................................

**Дата: *д/м/г*** ***С уважение,***

 ***......................................................***

*(подпис печат*)

 ***....................................................***

*(име и фамилия на законния представител на участника или упълномощено лице*)

***ОБРАЗЕЦ № 6.2.***

**Енергийни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси**

Във връзка с прилагането на чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки относно прилагането на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства, участниците задължително предоставят като неразделна част от „Предложение за изпълнение”, изчислени енергийните разходи за целия експлоатационен живот в евро.

Енергийните разходи (C) трябва да са измерени по тестови цикъл SORT-2, съгласно методиката по Е-SORT или по друг еквивалентен метод. Тъй като зарядната станция е обект на настоящата поръчка, участникът следва да представи измерена енергийна ефективност на зарядното устройство (**η**) в проценти.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Енергийна консумация за 100 км пробег, c [kWh/100km]  | Пробег за целия експлоатационен живот на автобуса, LK [km]  | Цена на 1 kWh ел. енергия, p [€/kWh] | Енергийна ефективност на зарядната станция, **η**c [%],  | Общи енергийни разходи, С [€] |
| 1. | **c** =......... kWh/100km | 800000 km | 1.0 € / kWh | ....... % | С = .......... € |

Където:

* SORT – стандартизиран тестови цикъл в методологията на UITP (Международната асоциация на транспортните превозвачи), който е насочен към осигуряване на сектора при доставката на автобуси за измерване консумацията на енергия при различни видове автобуси ;
* SORT-2 - смесен цикъл по стандарта SORT ;
* Е- SORT – стандартизиран тестови цикъл в методологията на UITP, приложим за електрически и хибридни превозни средства ;
* **c** [kWh/100km] - Енергийна консумация за 100 км пробег, определена чрез тестови изпитания по SORT-2 и Е-SORT или еквивалентен метод. Определя се за всеки тестови цикъл (i) по формулата

**c i** [kWh/100km] = (100 x E i) : d i

в която

Ei [kWh] е енергията, предадена от батерията към превозното средство, измерена за тестовия цикъл (i) ;

di [km] е изминатата дистанция при тестовия цикъл (i).

В таблицата се попълва **максималната** стойност **ci max** [kWh/100km], съгласно представените протоколи от тестове.

* LK [km] - Пробег за целия експлоатационен живот на автобуса -800000 км, съгласно Директива 2009/33/ЕО;
* p [€/kWh] – Цена в евро за 1 киловатчас консумирана електрическа енергия от мрежата – в настоящата таблица се приема стойност 1€/kWh;
* **η**c [%] - Енергийна ефективност на предлаганата зарядна станция в процентно отношение. Същата се определя по Е-SORT или еквивалентен метод, по формулата

**η**c [%]= (EC max : EG max) х 100,

в която

EC max [kWh] е стойност изходяща енергия от зарядната станция при заряд на батерията на автобуса от ниво SOCw до ниво SOCm ;

EG max [kWh] е максималната стойност изходяща енергия от електрическата мрежа към зарядната станция при заряд на батерията на автобуса от ниво SOCw до ниво SOCm ;

SOCw [kWh] e ниво „предупреждение”, съответстващо на минимално ниво на заряд, достигнато при нормална работа на превозното средство до състояние на невъзможност за достигане на скорост на движение от 30 км/ч или появяване на предупредителен сигнал;

SOCm [kWh] е максимално ниво на заряд, достигнато при автоматичното изключване на зарядната станция ;

• С [€] – Общите енергийни разходи за целия експлоатационен жизнен цикъл на автобуса, измерени чрез тестови изпитания по SORT-2 и методиката на Е-SORT или еквивалентен метод.

Общите енергийни разходи се изчисляват по формулата

 С [€] = (c [kWh/100km] х LK [km] х p [€/kWh]) : **η**c [100%]

*Забележка: Участниците трябва да представят копия на сертификати с резултати от проведени тестове според SORT-2 и Е- SORT или еквивалентен метод, доказващи стойността на посочените показатели за предлаганото от тях превозно средство или за еквивалентно такова, със задължително попълнени данни в таблиците* *1. Измервания на консумацията (Consumption Measures) – Използвана енергия (Usable Energy) и Енергийна консумация (Energy Consumption) за всеки представен SORT цикъл.*

**Образец № 6.3.**

**към Офертата**

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ** **НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Минимални технически изисквания** | **Участник:****Марка и модел автобус:** |
| **Предложение на участника:****(*потвърждение на факта и посочена конкретна стойност*)** | **Забележка:** |
|  | **Тип на превозното средство**: Тип на превозното средство: новопроизведени, в серийно производство (неограничена серия), нископодови, единични /соло/ (12м), градски автобуси, с две оси, категория М3, клас I, отговарящи на изискванията по отношение на автобусите, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 107. Участниците следва да предложат автобуси, които трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, издаден от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 24.04.2009 г. на министъра на транспорта за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета. Участниците, които не са производители, трябва да са оторизирани от производителя на автобусите с права за търговия / дистрибуция с обхват, включващ територията на Република България, което се удостоверява с представяне на оторизационно писмо или друг документ, от който да е видна оторизацията на участника от производителя със съответните права. |  |  |
|  | **Схема на компановката**: вагонна |  |  |
|  | **Габарити в mm:** |  |  |
|  | **Дължина:** 12 000 mm (± 1000 mm) |  |  |
|  | **Ширина:** 2 500 mm (± 50 mm) без да се включват външните огледала за обратно виждане |  |  |
|  | **Височина:** максимум 3600 (с климатичната система) |  |  |
|  | Външен радиус при пълен завой: максимум 12500 mm |  |  |
|  | Вътрешен радиус при пълен завой: минимум 5300 mm |  |  |
|  | **Брой оси:** 2 бр**.** |  |  |
|  | **Маса и натоварване по оси:** |  |  |
|  | -съгласно изискванията на Директива 96/53/ЕО и Регламент (ЕО) № 661/2009, Регламент на Комисията (ЕС) № 1230/2012, Директива 97/27/ЕО; |  |  |
|  | - допустима максимална маса, съгласно чл.6, ал. 1, т.7, б. „а“ от Наредба №11/ 03.07.2001 г. – 19,5 t ;- допустимо максимално натоварване на единична задвижваща ос - съгласно чл.7, ал. 1, т.4, б. „б“ от Наредба №11/ 03.07.2001 г. – 11,5 t;- допустимо максимално натоварване на единична незадвижваща ос - съгласно чл.7, ал. 1, т.1 от Наредба №11/ 03.07.2001 г. – 10 t. |  |  |
|  | **Каросерия:** Самоносеща конструкция, която да е хидро и корозионно защитена, така че да бъде гарантирана за минимум 8 години експлоатация.***Забележка: да се представи описание на вложените материали и на метода за антикорозионна защита*** |  |  |
|  | **Пътническо отделение (салон): -** всички надписи да са на български и английски езици***Забележка: Схемата на пиктограмите и надписите – по вид, дизайн и разположение да бъде уточнена допълнително с Възложителя*** |  |  |
|  | **Височина на пода:** нископодова конструкция с височина на входните стъпала при вратите - не повече от 340 мм, измерена при спрял автобус без пътници и без използване на система за накланяне на автобуса |  |  |
|  | Височината да бъде съобразена с изградената инфраструктура на автобусните линии в гр. Хасково (височина на перона за пътници – 280 мм).  |  |  |
|  | **Под:** |  |  |
|  | противохлъзгащо покритие (мин. 2,0 mm дебелина), позволяващо машинно почистване под и около седалките |  |  |
|  | платформата да е плоска, защитена с алуминиеви (пластмасови) ленти или по друг подходящ начин за защита от нараняване |  |  |
|  | цвят на пода - подходящ (без бял и черен) |  |  |
|  | **Седящи места** (без водача): Минимум 24 бр., като поне половината от тях (12) да са монтирани в зоната с ниско ниво на пода |  |  |
|  | **Общ брой места** (седящи и правостоящи без водача): минимум 80 бр. |  |  |
|  | Обособено място за колички за трудно подвижни лица и за детски колички: оборудвано съгласно изискванията по отношение на автобусите, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 107 |  |  |
|  | **Седалки:** |  |  |
|  | пластмасови с тапицерия, усилени с оребряване отдолу, ергономични; да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване |  |  |
|  | дизайна и закрепването на седалките, както и плата на тапицерията, ще се уточни с възложителя преди подписване на договора |  |  |
|  | **Врати за пътници:** |  |  |
|  | 3 (три) броя двукрили (2+2+2) обслужващи врати, отварящи се навътре, разположени от дясната страна по посока на движението, с широчина на светлия отвор не по-малко от 1 200 мм |  |  |
|  | автоматично управление, осигуряващо сигурно затваряне и отваряне на вратите, както и блокировка, непозволяваща потегляне при незатворени врати. При съпротивление върху тях от 150 N, да осигуряват връщане в изходно положение съгласно изискванията по отношение на автобусите, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 107. |  |  |
|  | вратите да са с монтирана арматура за захващане |  |  |
|  | наличие на автоматичен заключващ механизъм, предотвратяващ принудително отваряне на вратите от пътниците, когато автобусът е в движение |  |  |
|  | наличие на звуков и светлинен сигнал при затваряне на вратите |  |  |
|  | втората врата да е оборудвана с механична рампа за качване на колички за трудноподвижни лица, както и да осигурява свободно качване и сваляне на детски колички и да отговаря на изискванията за ръчна рампа, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 107. Да издържа най-малко 300 kg |  |  |
|  | всички врати на автобуса, както и капаците на двигателя и акумулаторното отделение да имат възможност за самостоятелно им заключване |  |  |
|  | стъклата на крилата на първа врата да са защитени против запотяване и замръзване (отопляеми с двойно остъкляване или обдухване или друга защита) |  |  |
|  | **Дръжки:** |  |  |
|  | наличие на кръгла арматура (вертикална и хоризонтална) за захващане от пътниците, хоризонталните части да са оборудвани с висящи ръкохватки |  |  |
|  | наличие на най-малко 3 „стоп” бутона, монтирани на вертикалната арматура на достъпни места до всяка врата |  |  |
|  | пространството за майки с малки деца в колички или колички за трудноподвижни пътници да е оборудвано със съответните подходящи ръкохватки и обезопасителни колани, както и със „стоп” бутон |  |  |
|  | **Прозорци:** |  |  |
|  | да отговарят на изискванията по отношение на безопасните стъкла, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009, Правило на ИКЕ на ООН № 43 или Директива 92/22/ЕИО |  |  |
|  | всички прозорци от ляво и дясно да са частично отворяеми в горната си част. Допустимо е изключение при минимална част от тях, ако това противоречи на конструктивни особености на автобуса. В отворено състояние на прозорците, да се осигурява нормална вентилация в салона. Всички прозорци да са тонирани и монтирани за каросерията чрез залепване (монтирани чрез гумено уплътнение не се приемат) |  |  |
|  | аварийните изходи да са маркирани и оборудвани с чукчета и да не се отварят частично |  |  |
|  | Инверторите, батериите и останалото оборудване да не закриват прозорците на превзното средство; |  |  |
|  | **Кабина за водача:**  |  |  |
|  | - полуотворена или затворена с прозрачна задна и със странична преграда |  |  |
|  | обособено място за продажба на билети |  |  |
|  | седалка: ергономична, регулируема според тежестта на водача |  |  |
|  | регулируем волан по височина и наклон |  |  |
|  | надписите на арматурното табло и в кабината да бъдат на български език |  |  |
|  | слънцезащитен сенник: един отпред и един от лявата страна |  |  |
|  | предното стъкло да е тонирано, едносекционно (да не е вертикално разделено на 2 части), монтирано чрез залепване (монтиране чрез гумено уплътнение не се приема) и да отговаря на изискванията по отношение на безопасните стъкла, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009, Правило на ИКЕ на ООН № 43 или Директива 92/22/ЕИО |  |  |
|  | наличие на електрически чистачки на предното стъкло |  |  |
|  | наличие на система за измиване на предното стъкло, система за обдухване против замръзване и запотяване |  |  |
|  | отваряем страничен прозорец |  |  |
|  | защита от изпотяване и замръзване на страничното стъкло до водача посредством електрическо отопление или обдухване или друга защита |  |  |
|  | наличие на 12V извод в кабината |  |  |
|  | тахограф - цифров (за двама шофьори в 1 ден) |  |  |
|  | наличие на закачалка за дрехи и отделение за вещи |  |  |
|  | наличие на радио с USB порт за включване на външно устройство |  |  |
|  | **Осветление в салона за пътници:** LED или еквивалентен вид осветление с ниска консумация, на самостоятелни серии, с добра осветеност на вратите |  |  |
|  | **Вентилация:** |  |  |
|  | кабината за водача и пътническия салон да са със самостоятелни вентилации |  |  |
|  | **Климатизация и отопление:** |  |  |
|  | превозното средство (кабината за водача и пътническия салон) да е напълно климатизирано и отоплено и да осигурява достигане на зададената температура до 30 минути при първоначално включване |  |  |
|  | климатичната и отоплителна система да осигурява температура в салона до минимум +15Со при външна температура минус 25Со при отопление и до минимум +25 Со при външна температура плюс 45 Со при охлаждане |  |  |
|  | с цел минимална енергийна консумация, системата да е оборудвана с термопомпа /или еквивалент/ |  |  |
|  | **Допустими нива на шума отвън и отвътре:** |  |  |
|  | допустимо ниво на шума отвън - съгласно Директива 2007/34/ЕО |  |  |
|  | нива на шума вътре - измервателни методи съгласно БДС ISO 5128:1996 или алтернативен |  |  |
|  | **Двигател:** |  |  |
|  | Електрически; Брой тягови двигатели: един (1) или два (2) – в момента в редовна (масова) експлоатация. |  |  |
|  | Обща мощност: минимум 175 kW |  |  |
|  | „Старт”/„Стоп” бутон (за стартиране и спиране на двигателя) на арматурното табло |  |  |
|  | ниво на безопасност – мин. IP67 съгласно международния стандарт IEC 60529 или еквивалент |  |  |
|  | **Система за смазване:** автоматизирана централна система за смазване |  |  |
|  | **Охлаждаща система:** |  |  |
|  | при налична на такава, всички компоненти и материали (маркучи за свързване, резервоари за охладителна течност и др.), които се използват в охладителната система, да са от корозионно устойчиви материали |  |  |
|  | **Тягова батерия:**  |  |  |
|  | да отговаря на нормите посочени в правило на ООН - ECE R100 |  |  |
|  | капацитет – осигуряващ пробег от най-малко 230 км на ден след 1 брой бавно нощно зареждане /**до 5 ч.**/ до 100% (до максимално ниво SOCm\*, измерен по SORT-2, съгласно методиката по Е-SORT или еквивалентна на нея)/ и едно бързо дневно зареждане. \*Съгласно E-SORT, SOCm [kWh] се дефинира като максимално ниво на заряд на батерията, достигнато при автоматичното изключване на зарядната станция, поради завършване на процеса. Пробегът след заряд до максимално ниво SOCm, съответства на **d**i max [km], като се взема предвид този от представените цикли по методиката на Е- SORT и SORT-2 или по друг еквивалентен метод, при който стойността на **d**i max е **най-малка ;**\*Лабораторията, издател на сертификата по SORT-2, съгласно методиката по Е-SORT или еквивалентна на нея, следва да притежава сертификат ISO/IEC 17025:2017 (Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране) или еквивалент, отговарящ на изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти. |  |  |
|  | ниво на безопасност – мин. IP67 съгласно международния стандарт IEC 60529 или еквивалентен |  |  |
|  | модулен тип (с възможност за подмяна на отделни елементи/пакети) |  |  |
|  | **Пневматична система:** |  |  |
|  | изградена от напълно некорозионни материали (пневматичните маркучи, тръбите и др.) |  |  |
|  | системата да притежава изсушител на въздух и автоматичен сепаратор на конденз |  |  |
|  | наличие на тестови изходи за проверка и поддръжка на пневматичната система |  |  |
|  | **Теглене (дърпане):** наличие на теглич отпред и отзад за теглене от друго превозно средство по отношение на тегличите, определени в Регламент (ЕС) № 1005/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 или Директива 77/389/ЕИО |  |  |
|  | **Окачване:** на въздушни възглавници, с възможност за допълнително накланяне надясно в спряло състояние (на спирките) |  |  |
|  | **Кормилна уредба с ляво управление:** |  |  |
|  | да отговаря на изискванията по отношение на кормилните уредби, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 79 |  |  |
|  | с хидроусилвател |  |  |
|  | **Спирачна система:**  |  |  |
|  | да отговаря на изискванията по отношение на спирането, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 13 |  |  |
|  | пневматична, с електронно управление с дискови спирачни механизми с вътрешно въздушно охлаждане на всички колела с автоматично регулиране и датчици за състоянието на накладките (с дискове на всички колела с автоматично регулиране) |  |  |
|  | независима с двуконтурни спирачни механизми |  |  |
|  | налични антиблокираща спирачна система (ABS или еквивалент) и система за контрол на теглителната сила (ASR или еквивалент) |  |  |
|  | наличие на система за контрол на стабилността (ESP или еквивалент) |  |  |
|  | спирачна функция на тяговия електродвигател с рекуперация на енергията |  |  |
|  | резервна (паркинг) спирачка, с ефективност на спирачните устройства при наклон до 15 % надолу или нагоре |  |  |
|  | наличие на алармен сигнал при движение на заден ход |  |  |
|  | наличие на възможност (устройство) в предната част на превозното средство за ръчно отблокиране на спирачната система |  |  |
|  | всички елементи на спирачната система да са корозионно устойчиви отвътре и отвън |  |  |
|  | **Устройства за осветяване и светлинна сигнализация:** |  |  |
|  | съгласно изискванията по отношение на монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009, Правило на ИКЕ на ООН № 48 или Директива 76/756/ЕИО |  |  |
|  | наличие на основни и дневни LED, или еквивалентни, светлини, като последните - с автоматично включване при стартиране на двигателя |  |  |
|  | **Електрическа система:** |  |  |
|  | работно напрежение: 24 V |  |  |
|  | акумулатори – 2 бр. по 12 V, с мощност мин. 160 Ah |  |  |
|  | прекъсвач на акумулаторите - ръчен |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Допълнителни изисквания към ел. инсталацията на автобуса:** |  |  |
|  | - възможност за оборудване на превозното средство със системи, осигуряващи функционалност като част от предстоящата за имплементиране градска интегрирана система за контрол и управление на трафика в гр. Хасково, както следва -\*GPS-позициониране и двустранна комуникация с диспечерски център, система за електронно таксуване с 3 валидатора и шофьорска конзола, система за приоритет, система за информация на пътниците в реално време чрез информационен(-и) дисплей(-и) и аудио информация, допълнителна аудиосистема за комуникация на водача с диспечерския център, паник бутон и възможност за свързване към изградена в бъдеще системата за видеонаблюдение. |  |  |
|  | автобусът да разполага с изводи на 12V при ток не по-малко от 20А |  |  |
|  | всички кабели да бъдат инсталирани в гъвкави тръби, да бъдат масло- и пожароустойчиви, да оперират при температури от -300 до +700, да бъдат устойчиви на механичен натиск, огъване и вибрации, да бъдат нискодимни и безхалогенни |  |  |
|  | **Информационни табла за указване на маршрути:** |  |  |
|  | електронни с възможност за изписване на цифри и букви на кирилица и латиница |  |  |
|  | **осигуряващи информация навън от автобуса:** |  |  |
|  | - едно отпред с минимум два реда с по 15 знака, с информационно поле 16х128 елемента, указващо линията и наименованието на маршрута |  |  |
|  | - едно отстрани от дясно с минимум един ред с 15 знака, с информационно поле 16х96 елемента, указващо линията и наименованието на маршрута. Таблото да е разположено така, че да не пречи на видимостта на пътниците в салона |  |  |
|  | - едно отзад, указващо линията с възможност за изписване на минимум 3 (три) цифрови и/или буквени символа, с информационно поле 16х32 |  |  |
|  | **осигуряващи информация вътре в автобуса:** |  |  |
|  | - един 19``TFT дисплей (или еквивалентен като качество и обем на представяната информация и консумацията на енергия) зад шофьорската кабина, предвиден да указва маршрута на автобуса |  |  |
|  | Да има осигурена възможност за интеграция със система за информация на пътниците в реално време в автобуса и с предстоящото имплементиране в масовия градски транспорт в гр. Хасково на интегрирана система за контрол и управление на трафика. |  |  |
|  | Информационните табла да работят автоматично без команди от водача |  |  |
|  | Предоставяне на пълен комплект документация, свързана с техническите характеристики на информационните табла, включително комуникационните протоколи. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Система за видеонаблюдение:** |  |  |
|  | Система за видеонаблюдение: Възможност за оборудване на превозното средство със система за видеонаблюдение, позволяваща бъдеща интеграция с други електронни системи в автобуса и предвид предстоящото имплементиране на интегрирана система за контрол и управление на масовия градски транспорт в Хасково. |  |  |
|  | Предоставяне на възложителя на пълна документация за характеристиките на системата, включително описание на комуникационните протоколи |  |  |
|  | Наличие на **високоговоряща система за информационно обслужване на пътниците в салона**, свързана към микрофон при водача в шофьорската кабина |  |  |
|  | Предоставяне на възложителя на пълна документация за характеристиките на системата, включително описание на комуникационните протоколи |  |  |
|  | **Огледала за обратно виждане или други устройства за непряко виждане:** | Тук се посочва възприетото техническо решение: огледала, други устройства, комбинирано и т. н. |  |
|  | съгласно изискванията по отношение на устройствата за непряко виждане, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009, Правило на ИКЕ на ООН № 46 или Директива 2003/97/ЕО |  |  |
|  | В случай, че на автобуса са монтирани огледала за обратно виждане, те да отговарят на следните изисквания: |  |  |
|  | - външни, клас II:две - от ляво и от дясно, с подгряване, с възможност за настройване, възможност за сгъване при преминаване през автоматична автомивка |  |  |
|  | - външно огледало откъм вратите (от дясно) клас V |  |  |
|  | - външното рогово огледало откъм вратите (от дясно) да осигурява наблюдение върху периметрите на вратите и до арките на колелата до детска височина |  |  |
|  | **Вътрешни огледала за наблюдение на вратите и салона:** осигуряващи видимост на водача към вратите и салона за пътници |  |  |
|  | **Гуми и колела:** |  |  |
|  | гумите да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 458/2011 на Комисията от 12 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 или на Правило на ИКЕ на ООН № 54 и Правило на ИКЕ на ООН № 117 |  |  |
|  | да се използват безкамерни радиални гуми с минимален пробег 120 000 км в нормални градски условия |  |  |
|  | размера на гумите да бъде съобразен с превозното средство, като двата моста на автобуса да бъдат оборудвани с еднакъв размер гуми |  |  |
|  | резервна гума и джанта - за всеки автобус (без да се носи в автобуса) |  |  |
|  | джанти – стоманени |  |  |
|  | тасове – с основния цвят на каросерията, съобразени с размера на джантите |  |  |
|  | наличие на калобрани на гумите |  |  |
|  | **Боя:** |  |  |
|  | тип: подсилена срещу износване при машинно миене |  |  |
|  | четири основни цвята – Синьо RAL – 5012; Синьо RAL – 5005; Бяло RAL – 9010 и Черно RAL – 9017, като дизайна се уточнява при сключване на договора с възложителя |  |  |
|  | **Сигурност:** *(всички маркировки и надписи да са на български и английски езици)****:*** |  |  |
|  | ***За всеки автобус да бъде осигурено:*** |  |  |
|  | минимум 2 (два) бр. прахови пожарогасители, мин. 6 kg, лесно достъпни и добре обозначени и автоматична противопожарна система за двигателния отсек |  |  |
|  | аварийните изходи да са добре обозначени и оборудвани с чукчета |  |  |
|  | предупредителен светлоотразителен триъгълник |  |  |
|  | комплект за първа помощ – аптечка, съдържанието на която е съобразено с изискванията на Инструкция №1 / 20.02.2008 г. на Министерството на здравеопазването |  |  |
|  | ограничена максимална скорост на движение до максимум 70 km/h |  |  |
|  | обозначени най-малко 4 точки (лесно достъпни) за повдигане на автобуса |  |  |
|  | обезопасителни ограничители за колелата срещу неконтролируемо потегляне на автобуса - 2 броя |  |  |
|  | **Допълнително оборудване:** |  |  |
|  | 5 бр. зарядни станции за бавно нощно зареждане, осигуряващи възможността за едновременно зареждане на 5-те предлагани автобуса на територията на депо на Възложителя, |  |  |
|  | всяка от тях с ефективна мощност, осигуряваща заряд на тягова батерия на един автобус от ниво на заряд SOCw до максимално ниво на заряд SOCm **за максимум 5 часа** (съгласно методиката на E-SORT или друга еквивалентна). SOCw [kWh] се дефинира като ниво „предупреждение”, съответстващо на минимално ниво на заряд на батерията, при което предложеният автобус не може да достигне скорост от 30 км/час или се е появил предупредителен сигнал на таблото на водача, а SOCm [kWh] – максимално ниво на заряд на батерията, при което зарядното устройство автоматично се изключва, поради завършване на процеса ; |  |  |
|  |  работещи на входно напрежение 3x380 VAC при температура на околната среда от -35° до +45° С |  |  |
|  | - с ниво на безопасност – мин. IP55 съгласно международния стандарт IEC 60529 или еквивалентен |  |  |
|  | участникът трябва да достави и монтира 5 бр. зарядни станции за бавно нощно зареждане, чиито протокол съответства на европейските стандарти, така че да е изпълнено условието да заредят и балансират всички електробуси от 0 до 100 % (до максимално ниво на заряд SOCm) **за максимум 5 часа**; |  |  |
|  | - Участникът трябва да достави и монтира и 1 (една) бърза станция за бързо дневно зареждане с **изходяща мощност 150 kW** |  |  |
|  | всички доставени зарядни станции трябва да бъдат оборудвани със софтуер осигуряващ активен баланс на тяговите батерии, обстоятелство удостоверяващо се със съответния документ от производителя на зарядните станции. |  |  |
|  | - работещи в напълно автоматичен режим, с оборудване за отчет, контрол и самодиагностика, с възможности за комуникация и пренос на данни, галванично изолирани и обезопасени |  |  |
|  | - отговарящи на нормите за зареждане на електрически превозни средства и изискванията в Директива 2014/35/ЕС |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Система за наблюдение и диагностика в реално време** на всяко превозно средство и зарядна станция. Информацията да бъде надеждно съхранена и достъпна за представители на възложителя |  |  |
|  | **Оборудване, софтуер и др. специални инструменти**, необходими за обслужване, диагностика и ремонт на тяговия електродвигател |  |  |
|  | **Оборудване, софтуер и др. специални инструменти**, необходими за обслужването и ремонта на високоволтовата система и тяговата батерия - (в рамките на регламентираните от производителя) |  |  |
|  | **Оборудване за диагностика на пневматичните системи** |  |  |
|  | **Оборудване за диагностика и ремонт на нисковолтовите електрически системи** |  |  |
|  | Тестово-диагностичната апаратура с прилежащия към нея софтуер да бъдe предоставенa на Възложителя с актуализирани пароли за достъп и валидни лицензи. |  |  |
|  | **Всеки електробус да бъде допълнително оборудван с:** |  |  |
|  |  - Стандартен комплект за аварийни ситуации, включващ: фенерче, клещи, комплект гаечни ключове с размери от No.6 до No.22 – заключен на подходящо място в шофьорската кабина. Авариен чук да бъде прикрепен към капака на кутията за инструменти |  |  |
|  |  - Маркуч за донапомпване на гумите |  |  |
|  | - Ключ за монтиране/демонтиране на гуми  |  |  |
|  | **Техническа поддръжка:** Осигуряване на резервни части: мин. 10 години (след доставката на последния автобус от тази поръчка) Списък на най-бързо износващите се части, възли или агрегати - да се приложи списък на най-бързо износващите се части, възли или агрегати, необходими при експлоатацията за гаранционния пробег |  |  |
|  | **Инструкции, схеми и чертежи:** |  |  |
|  | мащабни схеми и чертежи с нанесени външни (за автобуса) и вътрешни (за салона) размери, компановка на салона, местоположение на дръжки, бутони, сигнализация, надписи и пиктограми, външни и вътрешни огледала, информационни дисплеи и камери за видеонаблюдение и други (3 комплекта) |  |  |
|  | схеми и чертежи на електрическото оборудване и пневматичните системи (3 комплекта) |  |  |
|  | ръководство за експлоатация и ежедневно обслужване на български език (за всеки автобус) |  |  |
|  | ръководство за оборудването за диагностика (3 бр.) |  |  |
|  | ръководство за поддръжка и ремонт на тягов електромотор, редукторна кутия, трансмисия и на другите основни системи (3 бр.) |  |  |
|  | ръководство за периодично техническо обслужване на автобус (3 бр.) |  |  |
|  | схеми и чертежи на зарядна станция, включително на фундамент за нея и електрическа схема на свързване (3 комплекта) |  |  |
|  | ръководство за експлоатация и инструкция за обслужване на зарядна станция на български език (за всеки автобус) |  |  |
|  | схема, ръководство и инструкции за обслужване на системата за наблюдение и диагностика в реално време на превозните средства и зарядните станции (3 комплекта) |  |  |
|  | пълен каталог за резервни части със съответните каталожни номера за поръчка (3 бр.) включително и на електронен носител |  |  |

**Образец** **№ 6.4**

**УЧАСТНИК:** ......................................................................................................

**Адрес за кореспонденция** .................................................................................

**ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ**

**по**

 ***„Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси*** ”

 Предлагаме да изпълним доставките на оферираните от нас

* нови електрически автобуси,
* зарядни станции за електрически автобуси и една бърза станция за бързо дневно зареждане
* система за телеметрично наблюдение и контрол в реално време

при следния график.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид на доставката | брой | Срок за доставка (в календарни дни) |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

**Дата: *д/м/г*** ***С уважение,***

 ***......................................................***

*(подпис печат*)

 ***....................................................***

**ОБРАЗЕЦ № 7**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки**

**(ако е приложимо)**

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

 *(посочете длъжността)*

на ................................................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: ***…………………………(посочва се предметът на обществената поръчка)***

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

В офертата на представлявания от мен участник …………. *(посочете наименованието на участника)* в част: …………....…………………………… *(посочва се коя част конкретно от офертата)*  има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия, длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпис и печат:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Забележка:*** *Декларацията по чл. 102, ал. 1 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.*

***Забележка:*** *Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП*

**Образец** **№ 8**

**УЧАСТНИК:** ......................................................................................................

**Адрес за кореспонденция** .................................................................................

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

***„*Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси** *”*

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на доставката и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

 1. Предлагаме да изпълним поръчката, като доставим:

Нови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях:

......... (.......................................................................) броя,

Произведени от: ….......……………..……..……,

Марка: .……….……..….....……….....,

Модел: ………..…....…....…….....…...

Зарядни станции за електрически автобуси

......... (.......................................................................) броя

Произведени от: ….......……………..……..……,

Марка: .……….……..….....……….....,

Модел: ………..…....…....…….....…...

Бърза станция за бързо дневно зареждане за електрически автобуси

1 (един) брой

Произведена от: ….......……………..……..……,

Марка: .……….……..….....……….....,

Модел: ………..…....…....…….....…...

Система за телеметрично наблюдение и контрол в реално време **......................................................................................................................................................................................................................................................................................**

 при следните цени:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | брой | Ед. цена в лева без ДДС | Обща сума в лева без ДДС |
| **1** | **Доставка на 5 бр. електрически автобуси съгласно изискванията, включително принадлежностите към тях**  |  |  |  |
| **2** | **Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 бр. зарядни станции за електрически автобуси**  |  |  |  |
| **3** | **Доставка и въвеждане в експлоатация на бърза станция за бързо дневно зареждане за електрически автобуси**  |  |  |  |
| **4** | **Доставка и въвеждане в експлоатация на система за телеметрично наблюдение и контрол в реално време**  |  |  |  |
|  | **Общо:** |  | **-** |  |

Словом:........................................................................................................................лв.

**Важно! Максималният финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на поръчката е в размер до 4 800 000,00 лв. /четири милиона и осемстотин хиляди лева/ без ДДС.**

**\* Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс за общо за поръчката ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката.**

 2. Единичните цени в таблицата включват всички разходи за изпълнение предмета на поръчката франко адреса на Възложителя и не подлежат на промяна за целия срок на нейното изпълнение.

 3. Тази оферта ще бъде валидна, ако бъде приета от Възложителя преди изтичането на ........ (..............) календарни дни от датата, която е посочена в обявлението за дата на получаване на офертата.

4. До подписването на договор, тази оферта и решението на Възложителя за избора ни за изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение между нас и Възложителя.

**Дата: *д/м/г*** ***С уважение,***

 ***......................................................***

*(подпис печат*)

 ***....................................................***

*(име и фамилия на законния представител на участника или упълномощено лице*)

***Указания към попълване на Образец № 6.2:***

1. *Ценовото предложение по образец - Образец № 8 е неразделна част от офертата на участника, което се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри” и пликът се представя в запечатаната непрозрачна опаковка;*
2. *Образец № 8 се подписва от законния представител на участника или надлежно упълномощено лице;*
3. *Ако участникът е обединение, Образец № 8 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице;*
4. *Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.*
5. *Общата стойност и единичните цени се представят в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.*
6. *При разлика в записите цифром и словом, за верни ще се считат тези със словом;*
7. *Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени.*

**ОБРАЗЕЦ № 9**

*Пример(Образецът не е задължителен, окончателният текст се съгласува с Възложителя)*

**До**

**„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” EООД,**

**ГР. ХАСКОВО, ул. Ивайло №1**

**гр. ХАСКОВО 6300 Република България**.

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ№.................**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА**

**ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА**

***/****представя се при подписване на договора/*

Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на представителите на банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №…. /…..г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е определен за изпълнител на обществена поръчка за доставка в процедура по реда на ЗОП с предмет: ***…………………………(посочва се предметът на обществената поръчка)***.

 Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обявлението за поръчка, документацията за участие и чл.111, ал.2 от Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер **на** [........лв.], представляващи **......% (..... на сто)** от цената на договора, без ДДС, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си по договора за обществената поръчка, в съответствие с договорните условия.

С оглед гореизложеното, Ние Банка.................................................................., гр. ................................, с настоящата гаранция се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата **от[[1]](#footnote-1)** ................... **/< с думи – стойността по гаранцията>/ лв**, при Ваше първо писмено искане, посочващо че Изпълнителят и наш клиент „......................................................................” не е изпълнил изцяло или частично някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас от обслужващата Ви банка, по електронен път при спазване на разпоредбите в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез препоръчана поща или куриер, и потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата писмена молба за плащане на посочения по-горе адрес.

Плащането ще бъде извършено без възражения или съдебни процедури от какъвто и да било вид, в срок до 3(три) работни дни, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано първо писмено искане за плащане, деклариращо, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по Договора за обществена поръчка с горепосочения предмет.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до ..<дата>.......… *(минимум срока на договора, удължен с минимум 60 дни)* и изтича изцяло и автоматично вслучай, че до ......... часа на .................... *(дата)* искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в....................................... *(банка)*.

*(Когато гаранцията се освобождава поетапно, първоначалната гаранция за изпълнение на договора се освобождава след представяне на гаранция за изпълнение на договора за остатъчната стойност, съгласно клаузите на приложения проект на договор.)*

След тази дата и час ангажиментът ни по настоящата гаранция се обезсилва и прекратява, независимо дали оригиналът ѝ ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно оригинала, заедно с писмено деклариране от Вас, че нямате никакви претенции за плащане по изпълнения договор с горепосочения предмет.

Настоящата гаранция се издава в полза на „Тролейбусен транспорт” EООД, гр. Хасково или на неин законен правоприемник, и не може да бъде прехвърляна.

По отношение на тази гаранция се прилага действащото българско законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване от българските съдилища.

**Подпис и печат:**

**(БАНКА)**

*\* Възложителят допуска банковата гаранция за изпълнение да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка! Ако участникът избере да представи банкова гаранция за изпълнение на договора, то същата може да бъде издадена по този образец, или да съдържа същите или по-добри условия за Възложителя. Този образец на банкова гаранция, цели да подпомогне участниците и няма задължителен характер като форма.*

1. не се допуска съюз "**ДО"** [съгласно Решение №3175/05.03.2012г. на ВАС](http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/9814cfdf35c5f19ec22579b1004b031c?OpenDocument) [↑](#footnote-ref-1)